Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: otb.zyryanov@yandex.ru
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 октября 2020 г. N 415 "Об утверждении Федеральных авиационных…

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 октября 2020 г. N 415 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок проведения обязательной сертификации…

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 октября 2020 г. N 415 "Об утверждении Федеральных…

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 октября 2020 г. N 415 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от: 12 октября 2022 г.
(Приказ Минтранса России от 12 октября 2022 г. N 410 вступили в силу с 1 марта 2023 года)

В соответствии со статьей 8 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2016, N 27, ст. 4224), подпунктом 5.2.53.8 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2018, N 52, ст. 8275), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила "Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.
И.о. Министра | И.С. Алафинов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный N 63699
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415
Федеральные авиационные правила
"Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов"
I. Общие положения
1. Федеральные авиационные правила "Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов" (далее - Правила) распространяются на аэродромы, предназначенные для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромы, открытые для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов (далее - аэродромы).
2. Работы по оценке соответствия аэродрома требованиям, установленным Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2016 г. N 262 ^1 (далее - ФАП-262), проводятся уполномоченным органом, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации) ^2 (далее - Уполномоченный орган), с привлечением аккредитованного ^3 Уполномоченным органом сертификационного центра (далее - Центр по сертификации) на возмездной ^4 основе.
II. Проведение обязательной сертификации аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов
3. Для сертификации аэродрома заявителем в Уполномоченный орган подается заявка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо лицом, имеющим право действовать от имени заявителя в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (рекомендуемый образец заявки приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам).
4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) акты, заключения и сведения:
акт внутреннего аудита о соответствии аэродрома требованиям, установленным статьей 48 Воздушного кодекса Российской Федерации (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим Правилам), утвержденный оператором аэродрома;
акт обследования препятствий в районе аэродрома на основе геодезической съемки с оценкой высотных препятствий в соответствии с требованиями главы III "Препятствия" ФАП-262 (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящим Правилам);
акты и заключения отраслевых научно-исследовательских организаций (при наличии) о результатах обследования аэродрома и его элементов требованиям ФАП-262;
заключение о прочности покрытий элементов аэродрома с указанием конструкции покрытий, оформленное в соответствии с требованиями ФАП-262;
заключение о ровности искусственного покрытия взлетно-посадочной (посадочных) полосы (полос) аэродрома, оформленное в соответствии с требованиями ФАП-262;
заключение о классе аэродрома, оформленное в соответствии с требованиями ФАП-262;
заключения об обеспечении эквивалентного уровня обеспечения безопасности полетов, оформленные в соответствии # требованиями ФАП-262 (при наличии);
сведения о Центре по сертификации, включая полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес в пределах места нахождения, номер телефона, факса (при наличии) и адрес электронной почты (при наличии) юридического лица ^5;
──────────────────────────────
^5 Пункт 78 требований к сертификационным центрам и испытательным лабораториям, порядка аккредитации сертификационных центров и испытательных лабораторий, требований к реестру аккредитованных сертификационных центров, испытательных лабораторий и порядка ведения такого реестра, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 апреля 2022 г. N 135 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2022 г., регистрационный N 68335) (далее - приказ N 135). В соответствии с пунктом 2 приказа N 135 данный акт действует до 1 сентября 2028 г.
──────────────────────────────
2) таблицы соответствия аэродрома требованиям ФАП-262 (рекомендуемые образцы приведены в приложении N 4 к настоящим Правилам):
класс и физические характеристики аэродрома;
препятствия аэродрома;
визуальные средства аэродрома;
радиотехническое оборудование и авиационная электросвязь аэродрома;
метеорологическое оборудование аэродрома;
абзац утратил силу с 1 марта 2023 г. - Приказ Минтранса России от 12 октября 2022 г. N 410
электроснабжение и электрооборудование аэродрома;
3) документация, оформленная по результатам летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования (пункт 6.2 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденных приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. N 128 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2009 г., регистрационный N 14645);
4) акты наземных проверок светосигнального оборудования (далее - ССО) и электроснабжения и электрооборудования, оформленные оператором аэродрома и акт наземной проверки радиотехнического оборудования (далее - РТО), оформленный организацией, осуществляющей эксплуатацию радиотехнического оборудования аэродрома (рекомендуемые образцы актов приведены в приложениях N 5 и N 6 к настоящим Правилам соответственно);
5) схема (схемы) размещения светосигнального оборудования (огней системы визуальной индикации глиссады (огней знака приземления), огней приближения, боковых огней приближения, огней на взлетно-посадочной полосе (далее - ВПП) (боковых, осевых ВПП, огней зоны приземления, огней рулежных дорожек (далее - РД), огней указателя РД быстрого схода, огней РД быстрого схода, стоп-огней), огней защиты ВПП, выводных огней площадки противообледенительной обработки, огней РД (осевых и/или боковых), огней маневрирования на перроне, знаков);
6) при вводе в эксплуатацию новых систем ССО дополнительно представляются:
перечень установленного оборудования и исполнительная документация на него (включающая расчет установки глиссадных огней, расчет профиля огней приближения, сертификаты типа на оборудование);
протоколы испытаний и наладки щита гарантированного питания, регуляторов яркости, кабельных колец питания огней;
копию договора на электроснабжение между потребителем и энергоснабжающей организацией;
акт о приемке оборудования после комплексного опробования основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов, линий электропередачи в течение 24 часов, оформленный оператором аэродрома в соответствии с пунктом 1.3.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный N 4145), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный N 52754) (далее - ПТЭЭП));
разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки к эксплуатации, оформленное в соответствии с пунктом 1.3.11 ПТЭЭП.
5. Заявка на проведение сертификации аэродрома и прилагаемые к ней документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил (далее - документы), представляются заявителем в Уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки осуществляет проверку заявки и документов, представленных с заявкой.
Датой получения заявки считается дата регистрации поступившей заявки в Уполномоченный орган.
7. При соответствии документов требованиям пунктов 3 и 4 Правил Уполномоченный орган оформляет решение о сертификации аэродрома, в котором поручает Центру по сертификации, выбранному заявителем из реестра аккредитованных сертификационных центров и испытательных лабораторий ^6, проведение работ по оценке соответствия аэродрома требованиям ФАП-262.
Решение о сертификации аэродрома должно быть подписано должностным лицом Уполномоченного органа собственноручной подписью либо посредством электронной подписи и направлено в адрес заявителя почтовым отправлением или по адресу электронной почты (при наличии) и в Центр по сертификации почтовым отправлением и по адресу электронной почты в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о сертификации аэродрома.
──────────────────────────────
^6 Пункт 3 статьи 8.2 Воздушного кодекса Российской Федерации.
──────────────────────────────
8. Центром по сертификации в течение 10 рабочих дней со дня получения документов проводится рассмотрение представленных заявителем документов и оформляется заключение, в котором делаются следующие выводы:
о соответствии или несоответствии представленных документов на аэродром требованиям ФАП-262 и настоящих Правил с указанием (при наличии) конкретных недостатков;
о возможности проведения проверки сертифицируемого аэродрома.
Заключение по рассмотрению документов должно быть направлено Центром по сертификации в адрес заявителя почтовым отправлением или по адресу электронной почты (при наличии) и в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением и по адресу электронной почты в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в течение 1 рабочего дня со дня оформления заключения.
9. В случае неустранения заявителем замечаний, выявленных при рассмотрении документов, в течение 30 рабочих дней со дня получения заключения по рассмотрению документов решением Уполномоченного органа сертификация аэродрома прекращается.
Срок устранения замечаний может быть продлен по письменному обращению заявителя, направленного в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или по адресу электронной почты в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", но не более чем на 15 рабочих дней со дня получения заключения по рассмотрению документов.
10. При поступлении заключения о рассмотрении документов с выводами о возможности проведения проверки не позднее 5 рабочих дней со дня получения заключения по рассмотрению документов решением Уполномоченного органа назначается комиссия из числа сотрудников Уполномоченного органа и специалистов Центра по сертификации.
Руководителем группы проверки назначается представитель Уполномоченного органа.
В решении должны быть указаны даты проведения проверки аэродрома. Решение должно быть направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня подготовки заключения по рассмотрению документов почтовым отправлением или по адресу электронной почты (при наличии), копия решения должна быть направлена в Центр по сертификации посредством электронной почты.
11. Целью проверки аэродрома является подтверждение того, что аэродром соответствует требованиям ФАП-262, а состояние сертифицируемого аэродрома соответствует представленным заявителем документам.
12. Для проверки аэродрома используются таблицы соответствия.
13. По результатам проверки аэродрома оформляется акт проверки аэродрома, заключительная часть которого должна содержать общие выводы в части:
соответствия или несоответствия аэродрома требованиям ФАП-262;
возможности оформления сертификата в соответствии с поданной заявкой или необходимости предварительного устранения выявленных недостатков;
необходимости проведения дополнительной проверки аэродрома по результатам устранения выявленных недостатков.
14. Акт проверки аэродрома должен быть утвержден должностным лицом Уполномоченного органа и направлен заявителю почтовым отправлением и по электронной почте (при наличии) в течение 1 рабочего дня со дня оформления акта проверки аэродрома.
Копия акта проверки аэродрома в течение 1 рабочего дня со дня оформления должна быть направлена Уполномоченным органом в Центр по сертификации почтовым отправлением и по электронной почте.
15. Заявитель в течение 30 рабочих дней со дня получения акта проверки аэродрома при наличии в нем недостатков должен устранить указанные в акте проверке аэродрома недостатки и направить доклад об их устранении в Центр по сертификации почтовым отправлением или по адресу электронной почты.
Срок устранения недостатков продлевается по письменному обращению заявителя, направленного в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или по адресу электронной почты в соответствии с контактной информацией, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 30 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
При поступлении письменного обращения заявителя о продлении срока устранения недостатков Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока устранения недостатков должен оформить решение о продлении срока устранения недостатков и направить его заявителю почтовым отправлением или по адресу электронной почты (при наличии).
16. В случае если акт проверки содержал выводы о необходимости проведения дополнительной проверки устранения недостатков, Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил формируется комиссия по проверке аэродрома, по результатам которой оформляется акт проверки устранения недостатков, в котором отражаются:
выводы об устранении заявителем недостатков;
возможности оформления сертификата соответствия аэродрома.
Акт проверки устранения недостатков должен быть утвержден должностным лицом Уполномоченного органа и в течение 1 рабочего дня со дня утверждения направлен заявителю почтовым отправлением или по адресу электронной почты (при наличии), копия акта проверки устранения недостатков должна быть направлена в Центр по сертификации по электронной почте.
17. Итоги сертификации подлежат оформлению в виде комплексного заключения. Комплексное заключение должно быть оформлено и утверждено Центром по сертификации и направлено в Уполномоченный орган с приложением доклада заявителя об устранении недостатков (при их наличии) почтовым отправлением и по электронной почте в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в течение 3 рабочих дней со дня поступления доклада заявителя, указанного в пункте 15 Правил.
18. Комплексное заключение должно содержать:
выводы о соответствии или несоответствии аэродрома требованиям ФАП-262;
сведения об использовании аэродрома для захода на посадку (точного, по приборам, правилам визуальных полетов);
сведения об условиях эксплуатации аэродрома.
19. На основании комплексного заключения Уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня его получения должно быть оформлено решение о выдаче сертификата соответствия аэродрома или решение об отказе в выдаче сертификата соответствия аэродрома.
ГАРАНТ:
 Сертификаты соответствия аэродромов, действие которых истекает с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г., продлеваются на 12 месяцев
20. В случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия аэродрома с данным решением должен быть оформлен сертификат соответствия аэродрома со сроком действия 5 лет - для аэродромов класса А, Б, В ^7 и 7 лет - для класса Г, Д, Е ^7 (рекомендуемый образец сертификата соответствия аэродрома гражданской авиации приведен в приложении N 7 к Правилам).
──────────────────────────────
^7 Пункт 2.3 ФАП-262.
──────────────────────────────
21. Копии решения о сертификации, решения о проверке аэродрома, акта проверки аэродрома, акта проверки устранения недостатков (при наличии), докладов заявителя об устранении недостатков и сертификата соответствия хранятся в Уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее 10 лет.
22. В случае реорганизации, изменения организационно-правовой формы оператора аэродрома, как держателя сертификата, повлекших за собой изменение идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), а также при утрате (порче) сертификата по неосторожности, при изменении адреса в пределах местонахождения или наименования держателя сертификата, не повлекших за собой изменение ИНН, в пределах срока действия выданного сертификата, по Заявке держателя сертификата (рекомендуемая форма приведена в приложении N 8 к настоящим Правилам) Уполномоченным органом производится замена (переоформление) сертификата без повторной сертификации.
23. В случае изменения оператора аэродрома новым оператором аэродрома подается заявка (рекомендуемый образец представлен в приложении N 8 к настоящим Правилам). С заявкой заявитель предоставляет комплект документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки осуществляет проверку документов, представленных с заявкой. По результатам проверки документов Уполномоченным органом производится замена (переоформление) сертификата без повторной сертификации. Сертификат выдается в пределах срока действия выданного сертификата на аэродром.
24. В случае, если в период действия сертификата соответствия аэродрома изменились технические характеристики аэродрома (в результате реконструкции аэродрома, переоснащения оборудованием, ввода в эксплуатацию новых элементов аэродрома) Уполномоченным органом проводится сертификация аэродрома (в части произошедших изменений) в соответствии с настоящими Правилами с последующим переоформлением ранее выданного сертификата.
III. Приостановление и аннулирование сертификата
25. Проверка аэродрома на предмет соответствия ФАП-262 осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской авиации ^8 (далее - Уполномоченный орган по контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ^9.
Проверка аэродрома на соответствие требованиям ФАП-262 осуществляется в порядке, установленном положением, утвержденным во исполнение пункта 1 статьи 28 Воздушного кодекса Российской Федерации ^10.
──────────────────────────────
^8 Пункт 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3345; 2021, N 40, ст. 6823).
^9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2022, N 29, ст. 5520.
^10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2021, N 24, ст. 4188.
──────────────────────────────
26. В случае выявления несоответствий требованиям ФАП-262 в рамках проверок, предусмотренных пунктом 25 Правил, оператор аэродрома должен устранить такие несоответствия в сроки, указанные в предписании ^11, выданном Уполномоченным органом по контролю (надзору).
Уполномоченный орган по контролю (надзору) в течение 3 рабочих дней со дня установления факта исполнения (неисполнения) предписания в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ^12 должен направить в Уполномоченный орган уведомление об устранении несоответствий ФАП-262 или уведомление о не устранении несоответствий требованиям ФАП-262.
──────────────────────────────
^11 Пункт 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007).
^12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188.
──────────────────────────────
27. Действие сертификата соответствия аэродрома приостанавливается на срок 30 рабочих дней решением Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления Уполномоченного органа по контролю (надзору) о не устранении несоответствий в срок, предусмотренный предписанием Уполномоченного органа по контролю (надзору), в рамках проверок, предусмотренных пунктом 25 Правил.
Информация о приостановлении действия сертификата соответствия аэродрома должна быть опубликована оператором аэродрома в извещении NOTAM ^13 в целях доведения до пользователей воздушного пространства ^14.
──────────────────────────────
^13 Пункт 2 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2020, N 50, ст. 8199).
^14 Пункт 2 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138.
──────────────────────────────
28. Уполномоченный орган по контролю (надзору) в течение 3 рабочих дней со дня установления факта исполнения (неисполнения) вновь выданного в соответствии с частью 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ^15 предписания, должен направить в Уполномоченный орган уведомление об устранении несоответствий ФАП-262 или уведомление о не устранении несоответствий требованиям ФАП-262.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в соответствии с частью 2 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ"
Возобновление действия сертификата производится в течение 5 рабочих дней со дня представления в Уполномоченный орган уведомления от Уполномоченного органа по контролю (надзору) об устранении несоответствий требованиям ФАП-262 в рамках вновь выданного Уполномоченным органом по контролю (надзору) предписания.
──────────────────────────────
^15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188.
──────────────────────────────
29. Сертификат аннулируется выдавшим его Уполномоченным органом в следующих случаях:
при прекращении оператором аэродрома гражданской авиации деятельности на аэродроме - в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации о прекращении деятельности;
при ликвидации юридического лица - оператора аэродрома гражданской авиации - в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации о ликвидации юридического лица - оператора аэродрома;
при представлении в Уполномоченный орган уведомления Уполномоченного органа по контролю (надзору) о не устранении несоответствий требованиям ФАП-262 в рамках вновь выданного предписания в соответствии с частью 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в течение 1 рабочего дня со дня поступления уведомления Уполномоченного органа по контролю (надзору).
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в соответствии с частью 2 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ"
Копия решения об аннулировании сертификата соответствия аэродрома Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня со дня аннулирования сертификата должна быть направлена в адрес оператора аэродрома заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
30. Возобновление действия аннулированного сертификата соответствия аэродрома не производится.

Приложение N 1
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец
                                 ЗАЯВКА
           на проведение обязательной сертификации аэродрома,
   предназначенного для осуществления коммерческих воздушных перевозок
  на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также
  аэродрома, открытого для выполнения международных полетов гражданских 
     воздушных судов/на проведение повторной сертификации аэродрома,
   предназначенного для осуществления коммерческих воздушных перевозок
  на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также
        аэродрома, открытого для выполнения международных полетов
                      гражданских воздушных судов

                   __________________________________
                        (наименование аэродрома)

1. ______________________________________________________________________
                              (заявитель)
Адрес ___________________________________________________________________

Телефон (при наличии) ___________________________________________________
Факс (при наличии) ______________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________
                     (наименование должности, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
просит провести сертификацию аэродрома на соответствие ФАП-262.
2. Заявитель при получении сертификата обязуется:
выполнить все условия сертификации;
обеспечить стабильность сертификационных характеристик аэродрома;
оплатить расходы по сертификации.
3. Дополнительные сведения ______________________________________________

4. Приложения ___________________________________________________________
                          (согласно требованиям ФАП-262)
Заявитель _______________________________________________________________
     (наименование должности руководителя (для ИП фамилия индивидуального
предпринимателя), подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)                                  "___"_____________ ____ г.
Приложение N 2
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец

                                                         "УТВЕРЖДАЮ"
                                                     ____________________
                                                     (оператор аэродрома)
                                                     ____________________
                                                      (подпись, Ф.И.О.)
                                                    "__"_________ 20__ г.

                                  Акт
          обследования аэродрома _____________ и его элементов

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
_______________________________                      ____________________
(должность)                                          (ФИО)
Члены комиссии:
_______________________________                      ____________________
(должность)                                          (ФИО)
_______________________________                      ____________________
(должность)                                          (ФИО)
_______________________________                      ____________________
(должность)                                          (ФИО)

провела обследование аэродрома и установила следующее:
Открытыми для эксплуатации  воздушных  судов (ВС)   гражданской   авиации
объявлены следующие элементы аэродрома _________________________:
- ВПП _____;
- рулежные дорожки ___, ___, ___;
- Перрон - ____ (места стоянки (далее - МС) __________);
- Перрон - ____ (МС ____________);

I. Геометрические размеры элементов аэродрома:
1. Аэродром имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием
ВПП ___/___ класса "__" длиной ____м, шириной ____ м. Общая ширина ВПП  и
укрепленных обочин составляет _____ м.
2. Располагаемые дистанции, объявленные на аэродроме:
с магнитного курса (далее - МК)- _____°:
Располагаемая дистанция разбега (далее - РДР) = _____ м;
располагаемая дистанция взлета (далее - РДВ) = _____ м;
располагаемая дистанция прерванного взлета (далее - РДПВ) = _____ м;
располагаемая посадочная дистанция (далее - РПД) = _____ м.
с МК- _____°:
РДР = _____ м; РДВ = _____ м; РДПВ = _____ м; РПД = _____ м.
Примечание: Концевые полосы торможения (КПТ) - отсутствуют.
Длина свободной зоны (СЗ) с МКвзл - _____ составляет _____ м.
Длина свободной зоны (СЗ) с МКвзл - _____ составляет _____ м.

3. ЛП (далее - летная полоса) простирается за концами ВПП на расстояние:
с МК -_____° - _____ м;
с МК -_____° - _____ м.

4. ЛП простирается в поперечном направлении по обе стороны от оси ВПП  на
расстояние - _____ м.

5. Часть ЛП, расположенная по обе стороны  от  оси  ВПП,  спланирована  и
подготовлена таким образом, что сведен к минимуму риск повреждения ВС при
приземлении   с   недолетом   или   при выкатывании   за   пределы   ВПП.
Спланированная часть ЛП простирается в каждую сторону от оси ВПП на __ м.

6. Уступы в местах сопряжения грунтовой поверхности спланированной  части
ЛП с искусственными покрытиями - отсутствуют.

7. Размеры укрепленных участков ЛП перед порогами ВПП:
- ВПП_____ - _____ м;
- ВПП_____ - _____ м.
Ширина укрепления равна ширине ВПП - _____ м.

8. В пределах спланированной части ЛП отсутствуют объекты, за исключением
аэродромных знаков.

9. В пределах от границ спланированной   части ЛП   до границ ЛП объекты,
которые по своему функциональному назначению не должны находиться  в этой
зоне - отсутствуют за исключением естественного рельефа местности.

10. Ширина ВПП в местах уширения:
- у торца ВПП _____ - _____ м;
- у торца ВПП _____ - примыкает рулежная дорожка (далее - РД) _____.

11. Продольный профиль ВПП   с   указанием фактических уклонов приведен в
документах аэронавигационной информации.

12. Длина свободных зон (СЗ):
- с МКвзл - ____° - _____ м;
- с МКвзл - ____° - _____ м.
Расстояние от продолжения оси ВПП до боковых границ СЗ составляет ____ м.

13. Поверхности СЗ с МКвзл - __°/__° не превышают плоскостей с восходящим
уклоном ___%. Уклоны СЗ с МКвзл - ___°/___° сопоставимы с уклонами ВПП.
Отсутствуют резкие изменения восходящих уклонов.

14. Объекты в пределах СЗ с МКвзл - ____°/_____° - отсутствуют.

15. Концевые полосы торможения на аэродроме отсутствуют.

16. На РД ___,___,___,__ эксплуатируются следующие типы ВС: _________ (ВС
индекса _____); ______(ВС индекса ___); _____(ВС индекса 4) и другие типы
классом (индекса) ниже.

Исходя из типов ВС, эксплуатируемых на РД, установлены следующие индексы:
- РД ___,____,____ - ВС индекса ___.

17. Ширина РД ___,___,___ - ____ м.

18. Общая ширина РД и двух укрепленных обочин:
- РД ___,___,___ - ____ м.

19. Расстояние между осевой линией РД и неподвижными препятствиями:
Неподвижные   препятствия   на  удалении до ____ м от  осевых   линий  РД
___,___,___ отсутствуют.

20. Расстояния между осевыми линиями параллельных  РД ___,___,___ - более
_____ м.

21. Радиусы закруглений РД __,___,___ в местах примыкания к ВПП - ____ м.

22. Расстояние между осевой линией  маршрута   руления   на   перроне   и
неподвижными препятствиями (ВС на МС) составляет:
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса __, проходящем вдоль МС ___
с западной стороны, составляет ______ м,
- ВС на МС ___на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС ___
с восточной стороны, составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте  руления   ВС   индекса ___ при   выруливании/
заруливании на МС составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___,   проходящем вдоль  МС
___,___,___ составляет ______ м.
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС __
с западной стороны, составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС___
 с южной стороны, составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС___
с северной стороны, составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем между МС___
и МС ___, составляет ______ м,
- ВС на МС 12 на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем между МС ___
и МС ___ составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС___
составляет ______ м,
- ВС на МС ___ на маршруте руления ВС индекса ___, проходящем вдоль МС___
с южной стороны, составляет ______ м.

23. Аэродром имеет ограждение по всему периметру.

II. Прочность искусственных покрытий:

Несущая   способность   искусственных   покрытий   элементов    аэродрома
__________________ характеризуется следующими классификационными числами:
Несущая способность (PCN):
- ВПП _____/_____ - PCN __________;
- РД__ - PCN _____;
- РД__ - PCN _____;
- РД__ - PCN _____;
- РД__ - PCN _____;
- Перрон - ___(МС_____) - PCN __________;
- Перрон - _____(МС_____) - PCN __________.
Несущая способность искусственных покрытий ВПП ___/___ РД___,___,___,___,
перрона-_____ (МС _____), перрона - ____ (МС ____),  перрона  для  приема
правительственных самолетов (МС _____, ______)   приведена  в  документах
аэронавигационной информации.
Укрепленные обочины ВПП ____/____ РД___,___,___,___ выдерживают нагрузку,
создаваемую самолетом при выкатывании, не вызывая  у  него конструктивных
повреждений, и нагрузку наземных транспортных  средств,   которые   могут
передвигаться по ним.

III. Состояние аэродромных покрытий:

1. На поверхности ВПП ____/____ отсутствуют:
- посторонние предметы и продукты разрушения покрытия;
- уступы между кромками трещин высотой более 25 мм;
-  наплывы мастики высотой более 15 мм;
- выбоины и раковины с наименьшим размером в плане более 50 мм и глубиной
более 25 мм не залитые мастикой;
- трещин шириной более 30 мм и глубиной более 25 мм не залитые мастикой;
- волнообразования, образующие просвет  под   3-х метровой рейкой   более
25 мм;
- участки шелушения поверхности покрытий глубиной более 25 мм;
- замкнутые понижения поверхности покрытия,  заполняемые   водой   длиной
более 10 м, расположенных на пути движения опор ВС.

2. На поверхности искусственных покрытий РД __, __, __, __, перрона - ___
(МС ___), перрона - ___ (МС ____), и укрепленных участках ЛП, примыкающих
к торцам ВПП ____/____ отсутствуют:
- посторонние предметы и продукты разрушения покрытия;
- уступы между кромками трещин высотой более 30 мм;
- наплывы мастики более 15 мм;
- выбоины и раковины с наименьшим размером в плане более 50 мм и глубиной
более 30 мм, не залитые мастикой;
- трещин шириной более 30 мм и глубиной более 30 мм, не залитых мастикой;
- волнообразования, образующие просвет  под трехметровой   рейкой   более
30 мм по пути движения опор ВС;
- участки шелушения поверхности покрытий глубиной более 30 мм.

3. На поверхности укрепленных обочин ВПП ____/_____ РД ___, ___, ___, ___
отсутствуют:
- посторонние предметы и продукты разрушения покрытия;
- уступы поверхности высотой более 50 мм.

4. На аэродроме определена и объявлена обобщенная характеристика ровности
искусственных покрытий ВПП ____/____ - R = ____.

IV. Дневная маркировка аэродромных покрытий, препятствий и объектов:

1. На ВПП ____/____ нанесены маркировочные знаки: порогов,  осевой линии,
ПМПУ, зон приземления, зон фиксированного расстояния, краев ВПП.
Расположение маркировочных   знаков   на   ВПП,  их  размеры и количество
соответствуют требованиям  таблицы,   рисункам 2, 4   приложения N 10   к
ФАП-262 для ИВПП класса "____".
     Все маркировочные знаки окрашены в белый цвет.

2. На покрытии РД ___, ___, ___, ___ нанесены маркировочные знаки: осевой
линии, места ожидания у ВПП, края РД, участки сопряжения РД и ВПП.
Все маркировочные знаки РД окрашены в желтый цвет.
Размеры и расположение маркировочных знаков  на РД  ___,  ___,  ___,  ___
соответствуют требованиям ФАП-262.

3. На перроне - __ (МС ___), перроне - ___ (МС __) нанесены маркировочные
знаки: осей руления ВС (линии заруливания, выруливания),   разделительных
осей путей движения спецавтотранспорта, Т-образных знаков мест  остановки
ВС, номеров стоянок, контуров зон обслуживания ВС,   путей   движения   и
знаков остановки спецавтотранспорта, знаков разрешения  на въезд  и выезд
спецавтотранспорта и заземляющих устройств.
Цвет маркировочных знаков на перроне:
- осей руления, Т-образных знаков мест остановки ВС и номеров   стоянок -
желтый;
- линий контуров зон обслуживания ВС - красный;
- путей движения и знаков остановки спецавтотранспорта, знаков разрешения
на въезд и выезд спецавтотранспорта, разделительной оси  путей   движения
спецавтотранспорта - белый;
- заземляющие устройства маркированы   в  виде   круга   красного   цвета
диаметром 0,3 м с обводкой кольцом белого цвета шириной 0,1 м.
Размеры маркировочных знаков   на   перроне   соответствуют   требованиям
ФАП-262.
На перроне обеспечивается 2-х метровое  расстояние   от  законцовки крыла
рулящих ВС  до   маркировки   путей   движения   спецавтотранспорта,   за
исключением участков маршрутов руления, проходящих вдоль МС _____ с южной
стороны для ВС индекса _____, вдоль МС _____ с северной стороны для ВС  с
размахом крыла более ______ м (________).

4. Дневная маркировка нанесена на все объекты, расположенные на ЛП, кроме
аэродромных знаков и огней систем PAPI.
Дневная маркировка нанесена на все  объекты  ОВД (исключая КДП),   связи,
радионавигации  и  посадки,   метеорологическое   оборудование,  отдельно
стоящие трансформаторные подстанции, предназначенные   для   обслуживания
полетов и расположенные в пределах ограждения аэродрома.
Дневная маркировка объектов имеет 2 цвета: красный и белый.
Форма и расположение дневной маркировки высотных объектов   соответствуют
требованиям ФАП-262.

Председатель комиссии:                                   ________________

Члены комиссии:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение N 3
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                     ____________________

                                                     ____________________

                                                     ____________________

                                                    "__"_________ 20__ г.

                                  АКТ
                        обследования препятствий
                               аэродрома

     1. Комиссия, назначенная приказом в составе:

Председатель комиссии:

должность                                                     Ф.И.О.

члены комиссии:

должность                                                     Ф.И.О.

должность                                                     Ф.И.О.

2. В период с "___" по "___"________ 202____ г. провела обследование
препятствий аэродрома, в результате которого установлено:

          Лист регистрации периодических сверок препятствий
                  аэродрома ________________________

NN
п/п

Дата
проверки

Ф.И.О. и должность проверявших

Результаты проверки

1 | 2 | 3 | 4

1.

Технический отчет
"Подготовка акта обследования препятствий аэродрома ________________ и определение координат и высот, вновь выявленных (изменившихся) препятствий, в соответствии с требованиями ФАП-262".

3. Общие данные по аэродрому:

     Данные о препятствиях получены в пределах приаэродромной  территории
     в круге радиусом 60 км с центром  в  контрольной   точке   аэродрома
     (далее - КТА).
     На аэродроме имеется одна искусственная взлетно-посадочная полоса:
     ВПП ___/___ с МКпос = ___°/____° класса "____".

     Класс аэродрома "___"
.
     Расположение КТА относительно порогов ВПП ____/_____ в прямоугольной
     системе координат:

        ВПП_____  X = - ________,__ м    Y = - ________,__ м

        ВПП_____  X = - ________,__ м    Y =   ________,__ м.

     Высота аэродрома составляет ______,____ м.

     Подтверждающие документы:

     Категорированные направления полетов аэродрома:
     ВПП ______/_____ оборудована:
     - с МКпос= ____° - для точного захода на посадку __,___ категории;
     - с МКпос= ____° - для точного захода на посадку ___ категории.

                 4. Данные по взлетно-посадочной полосе

                       ВПП 11/29 МКпос = ___°/____°

Истинный азимут ВПП | __°__'__''/__°__'__''
Длина ВПП | _____ м
Ширина ВПП | _____ м
Длина СЗ у порога ВПП: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м
Длина ЛП за концами ВПП: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м
Ширина ЛП | _____ м
Высота порога ВПП: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м
Высота наивысшей точки в пределах спланированной части ЛП или СЗ по ее оси у порога: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м
Высота конца ЛП: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м
Высота осевой линии ВПП на расстоянии __ м за порогом категорированного направления ВПП: |
с МКпос = ____° | _____ м
с МКпос = ____° | _____ м

                              5. Перечень препятствий аэродрома

N препятствия

Наименование
препятствия

Полярные координаты относительно КТА

Прямоугольные координаты, м

Абсолютная высота препятствия, м

Подтверждающий документ

| | Sп, м | Ап | ВПП 11/29 | |
| | | град | мин | МКпос=110° | МКпос=290° | |
| | | | | X, м | Y, м | Х, м | Y, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

              6. Планы поверхностей ограничения препятствий (рекомендуемые образцы)

     6.1. План внешней горизонтальной (ВНШ), внутренней горизонтальной (ВГ) и конической (К) поверхностей
ограничения препятствий на аэродроме _______ для ВПП ____/____ с МКпос = ____°/____°, масштаб 1 : 50000.
     6.2. План поверхности захода на посадку (ЗП), переходных поверхностей (П) и поверхности взлета (В) для
ВПП _____ с МКпос = _____° аэродрома _____________, масштаб 1:30000.
     6.3. План поверхности захода на посадку (ЗП), переходных поверхностей (П) и поверхности взлета (В) для
ВПП _____ с МКпос = _____° аэродрома _____________, масштаб 1:30000.
     6.4. Планы поверхностей зон, свободных от препятствий (OFZ).

                                           7. Расчетные таблицы

Таблица 1.1. Расчетная таблица для внешней горизонтальной (ВНШ), внутренней горизонтальной (ВГ) и конической (К)
   поверхностей ограничения препятствий на аэродроме ________________ для ВПП ____/____ с МКпос = ____°/____°

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = _____°

N препятствия

Наименование препятствия

Расстояние от порога ВПП,

м
(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения,

м
(У)

Абсолютная отметка препятств.,
м

(Нп)

Абсолютная отметка (Но) оси ВПП, соответствующая координате X, м

Поверхность ограничения препятствий

Абсолютная высота ограничивающей поверхности (Н) м

Превышение препятствия над ограничивающей поверхностью м

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Таблица 1.2. Расчетная таблица для поверхностей ограничения препятствий захода на посадку (ЗП), переходных
               (П) и взлета (В) для порога ВПП _______ с МКпос = ____° аэродрома ___________

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = _____°

N 
препят.

Наименование
препятствия

Расстояние от порога ВПП, м

(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения, м
(У)

Абсолютная отметка препятствия м

(Нп)

Абсолютная отметка оси ВПП, соответствующая координате X, м

(Но)

Поверхность
ограничения
препятствий

Абсолютная высота ограничивающей поверхности, (Н) м

Превышение препятствия над ограничивающей поверхностью, м

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Таблица 1.3. Расчетная таблица для поверхностей ограничения препятствий захода на посадку (ЗП), переходных
               (П)и взлета (В) для порога ВПП 29 с МКпос = _____° аэродрома ___________

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = _____°

N 
препят.

Наименование
препятствия

Расстояние от порога ВПП, м

(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения, м
(У)

Абсолютная отметка препятствия м

(Нп)

Абсолютная отметка оси ВПП, соответствующая координате X, м

(Но)

Поверхность ограничения препятствий

Абсолютная высота ограничивающей поверхности, (Н) м

Превышение препятствия над ограничивающей поверхностью,
м

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Таблица 1.4. Расчетная таблица для внутренней поверхности захода на посадку (ВЗП), внутренних переходных
поверхностей (ВП) и поверхности прерванной посадки (ПП) для порога ВПП 11 с МКпос =____° аэродрома.

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = _____°

N 
препятствия

Наименование препятствия

Расстояние от порога ВПП, м

(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения, м
(У)

Абсолютная отметка препятствия, м

(Нп)

Абсолютная отметка (Но) оси ВПП, соответствующая координате X, м

Поверхность ограничения препятствий

Абсолютная высота ограничивающей поверхности,
(Н) м

Превышение препятствия над ограничивающей поверхностью,
м

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Таблица 1.5. Расчетная таблица для внутренней поверхности захода на посадку (ВЗП), внутренних переходных
поверхностей (ВП) и поверхности прерванной посадки (ПП) для порога ВПП ___ с МКпос = ____° аэродрома.

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = _____°

N 
препятствия

Наименование препятствия

Расстояние от порога ВПП,
м

(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения, м
(У)

Абсолютная отметка препятствия, м

(Нп)

Абсолютная отметка (Но) оси ВПП, соответствующая координате X, м

Поверхность ограничения препятствий

Абсолютная высота ограничивающей поверхности, (Н) м

Превышение препятствия над ограничивающей поверхностью,
м

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Таблица 2. Расчетная таблица для определения препятствий, возвышающихся над информационной поверхностью в
направлении взлета с МКвзл = _____°/_____°.

     Аэродром __________                              Начало координат ХОУ - порог ВПП с МКпос = ____°/____°

N 
препятствия

Наименование
препятствия

Расстояние от порога ВПП,
м

(X)

Расстояние от оси ВПП или ее продолжения, 
м

(У)

Абсолютная отметка препятствия,
м

(Нп)

Расстояние D,
м

Абсолютная высота информационной поверхности
м (Н),

Превышение препятствия над информационной поверхностью,
м

(Нп-Н)

Примечание

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МКвзл = _______°

                 Таблица 3. Препятствия, которые необходимо учитывать при определении
                        максимальной взлетной массы ВС на аэродроме ________

N
препятствия

Наименование
препятствия

Расстояние от конца ВПП, м

Высота над уровнем конца ВПП, м

1 | 2 | 3 | 4
МКвзл = ______°
МКвзл = ______°

                   8. Препятствия, возвышающиеся над ограничительными поверхностями

               Таблица 4. Препятствия, возвышающиеся над ограничительными поверхностями

N
препятствия

Наименование препятствия

Полярные координаты

Абсолютная высота,
(Нп),
м

Пересекаемая
поверхность

Примечания

| | Sп, м | Ап | | |
| | | град. | мин. | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

            9. Препятствия, подлежащие учету при определении
              максимальной взлетной массы воздушных судов

Препятствия, которые необходимо учитывать при  определении   максимальной
взлетной массы ВС на аэродроме ________, представлены в таблице 3.

               10. Карта препятствий типа "А" (образец)

          10.1. Карта препятствий типа "А" аэродрома ________.

                   11. Препятствия на летной полосе

                Таблица 5. Препятствия на летной полосе

N 
преп.

Наименование препятствия

Полярные координаты

Абсол. высота,
(Нп), м

Примечание

| | Sп, м | Ап | |
| | | град. | мин. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Приложение N 4
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец

                     ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
       класса и физических характеристик аэродрома ____________

N
п/п

Сертификационные
требования

Пункт
ФАП-262

Результаты проверок и испытаний

Соответствие
ФАП-262

Метод
подтверждения

Подтверждающий документ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Наименование должности руководителя

__________________________                  _____________________________
       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов,
предназначенных для осуществления
коммерческих воздушных перевозок
на самолетах пассажировместимостью
более чем двадцать человек,
а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415
(пункт 7)
(с изменениями от 7 октября 2022 г.)

(рекомендуемый образец)

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"
                           ______________________________________________
                                                     (оператор аэродрома)
                           ______________________________________________
                           (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                 "__"____________ 20__ г.

                                    АКТ
          наземной проверки системы светосигнального оборудования,
             установленной на аэродроме________________________
                                       (наименование аэродрома)

Комиссия, назначенная приказом______________________________________
                                       (оператор аэродрома)
______________________________________от "__"____________ 20__ г. N______
     В составе:
председатель комиссии: __________________________________________________
                        (наименование должности, фамилия, имя, отчество
                                        (при наличии)
члены комиссии __________________________________________________________
                    (наименования должностей, фамилия, имя, отчество
                                        (при наличии)
     В период с_______________ по________________________ 20__ г. провела
проверку   системы  светосигнального   оборудования,   установленной   на
аэродроме__________________ на соответствие  ее  требованиям  Федеральных
авиационных    правил    "Требования,    предъявляемые   к    аэродромам,
предназначенным для взлета, посадки,  руления   и   стоянки   гражданских
воздушных судов",   утвержденных   приказом    Министерства    транспорта
Российской Федерации  от 25 августа 2016 г.  N 262  (далее - ФАП-262),  и
установила.
     Система светосигнального оборудования (далее - ССО)  установлена  на
взлетно-посадочной полосе (далее - ВПП) в 20__ г. по проекту N __________
разработанному_____________________.
                           (проектная организация)
С магнитного курса посадки (далее - МКпос.) ______° установлена
система огней высокой интенсивности (далее - ОВИ)___ с осевыми огнями, с
МКпос. ____° - система ОВИ- ______.
     В ССО входят:
огни приближения центрального ряда и светового горизонта типа___;
боковые огни ВПП___;
входные и ограничительные огни ВПП типа___;
система визуальной индикации глиссады PAPI с огнями типа__;
аэродромные знаки__;
кабели питания ___ огней   ВПП  и  огней приближения с Мкпос- ___°, огней
рулежной дорожки (далее - РД);
кабели питания___ огней приближения с МК- __° ;
кабели питания ___огней системы визуальной индикации глиссады
(далее - PAPI);
низковольтные кабели питания типа__;
изолирующие трансформаторы типа__ для огней приближения с МК-__°,
аэродромных знаков, боковых огней РД;
аппаратура дистанционного управления типа___;
регуляторы яркости типа__;
низковольтные распределительные щиты типа___.
     В качестве огней приближения и светового горизонта с МК-____°
используются огни______.
     В ходе проверки установлено следующее.
     Подсистема огней приближения с МКп-__° состоит из огней центрального
ряда протяженностью ____м   от   порога   ВПП,   двух рядов боковых огней
приближения красного цвета, двух световых горизонтов на расстояниях __м и
___м от порога. Огни центрального ряда типа____ расположены с продольными
интервалами __-__м, ближайший к ВПП огонь установлен на расстоянии __м от
порога.    Огни   центрального   ряда  расположены в центре линии каждого
cветового горизонта.
     Промежуточные огни центрального ряда располагаются равномерно  между
соседними   световыми  горизонтами и между световым горизонтом и  порогом
ВПП. Боковые огни приближения типа _____________ размещены по обе стороны
от продолжения осевой линии  ВПП   с   продольными   интервалами __-__ м.
Расстояние между внутренними арматурами в рядах боковых огней  составляет
__м и соответствует расстоянию   между   внутренними  огнями  рядов  зоны
приземления.
     Огни  дополнительного светового горизонта типа___, расположенного на
расстоянии ___м   от   порога   ВПП,   равномерно  размещены между рядами
центральных  и  боковых  огней  приближения (по 2 огня с каждой стороны).
Огни светового горизонта типа___, расположенного  на расстоянии ____м  от
порога ВПП, располагаются равномерно между линейными огнями  бокового   и
центрального по обе стороны   линейных   огней   центрального   ряда   на
горизонтальной прямой (по ___огней с  каждой  стороны),  перпендикулярной
продолжению осевой линии ВПП. Каждый огонь центрального ряда - линейный в
пределах ___м от порога, имеет длину ___м и состоит из световых  арматур,
размещенных равномерно с интервалами ___м. Каждый огонь за пределами ___м
также линейный,  аналогичного   установленным  на первых ___м от  порога.
Боковой ряд огней состоит  из   линейных   красных   огней,    количество
источников света и интервал между ними соответствуют линейным огням  зоны
приземления. Каждый боковой огонь приближения представляет собой линейный
огонь общей длиной ___м состоит из 3-х арматур с интервалом ___м. Огни  в
подсистеме огней приближения являются огнями постоянного излучения.   Все
огни  подсистемы  огней  приближения, за исключением огней боковых рядов,
белые.
     Подсистема огней приближения с МКп-__° состоит из огней центрального
ряда протяженностью __м от порога ВПП, двух рядов боковых огней  красного
цвета, двух световых  горизонтов  на  расстояниях __м  и ___м от  порога.
     Огни центрального   ряда   типа____ расположены    с     продольными
интервалами __м, ближайший к ВПП огонь установлен на расстоянии ___м   от
порога.   Огни   центрального   ряда  расположены  в центре линии каждого
cветового горизонта. Промежуточные огни центрального  ряда  располагаются
равномерно   между   соседними   световыми   горизонтами и между световым
горизонтом и порогом ВПП.
     Боковые   огни   приближения  типа ____ размещены по обе стороны  от
продолжения осевой линии ВПП с продольными интервалами ___м.   Расстояние
между внутренними арматурами в   рядах   боковых   огней   равно ___м   и
соответствует расстоянию между внутренними огнями рядов зоны приземления.
Огни дополнительного   светового   горизонта   типа___, расположенного на
расстоянии __м от порога   ВПП,   равномерно   размещены   между   рядами
центральных и боковых огней приближения (по ___огня  с  каждой  стороны).
Огни светового горизонта типа ___, расположенного  на  расстоянии ___м от
порога  ВПП,  располагаются  равномерно между линейными огнями бокового и
центрального  по  обе  стороны   линейных   огней   центрального ряда  на
горизонтальной прямой (по _____ огней с каждой стороны), перпендикулярной
продолжению осевой линии ВПП. Каждый огонь центрального ряда - линейный в
пределах __м от порога, имеют длину ___м и состоят из  световых  арматур,
размещенных равномерно с интервалами ___м.  Каждый  огонь  за   пределами
___м также линейный, аналогичного установленным на первых ___м от порога.
     Боковой   ряд   огней  состоит из линейных красных огней, количество
источников света и интервал  между ними соответствуют линейным огням зоны
приземления. Каждый боковой огонь приближения представляет собой линейный
огонь общей длиной ___м состоит из 3-х  арматур с интервалом ___м. Огни в
подсистеме огней приближения  являются  огнями постоянного излучения. Все
огни подсистемы  огней  приближения,  за исключением огней боковых рядов,
белые.
     Боковые огни ВПП   надземные типа___   и   боковые  огни углубленные
типа___ размещены по всей длине ВПП   двумя   параллельными   рядами   на
одинаковом удалении от осевой линии  ВПП и  в ___м  от края ее края. Огни
размещены с интервалами ___м. Противоположные огни   размещены на линиях,
перпендикулярных оси ВПП.   В местах   примыкания   РД__,__,__,   к   ВПП
установлены углубленные боковые   огни. Огни постоянного излучения белого
цвета в направлении, заходящего на   посадку   или  взлетающего ВС, кроме
желтых огней на последних __м с обоих курсов посадки.
     Входные   огни,  прожекторные,  типа___  в   количестве   ___арматур
расположены равномерно вдоль порога ВПП с МКп-__°.  Линия  входных  огней
расположена на расстоянии ___м   с   внешней   стороны  от  порога  ВПП и
перпендикулярна оси ВПП.   Крайние  входные огни размещены на продолжении
линии боковых огней ВПП. Огни расположены равномерно между рядами боковых
огней  ВПП  с интервалами не более __м. Огни малой интенсивности (далее -
ОМИ) не используются. Огни излучают зеленый свет в направлении заходящего
на посадку ВС.
     Входные огни,  прожекторные,   типа___   в   количестве   ___арматур
расположены равномерно вдоль порога ВПП с МКп-__°.  Линия  входных  огней
расположена на расстоянии __м с внешней   стороны   от   порога   ВПП   и
перпендикулярна оси ВПП. Крайние входные огни  размещены  на  продолжении
линии боковых огней ВПП. Огни расположены равномерно между рядами боковых
огней ВПП с интервалами не  более ___м. Огни ОМИ  не  используются.  Огни
излучают зеленый свет  в  направлении  заходящего  на  посадку воздушного
судна (далее - ВС).
     Ограничительные  огни, прожекторные, типа___, в количестве 9 арматур
расположены с МКп-__°  и с МКп-__° равномерно на прямой, перпендикулярной
оси ВПП, на расстоянии ___м  с внешней стороны торцов ВПП. Интервал между
огнями __м. Огни постоянного излучения красного цвета в направлении ВПП.
     Осевые огни ВПП, углубленные, типа___, установлены на  осевой  линии
по всей длине ВПП с интервалом не более  __м.  Смещение  линии  установки
осевых огней от осевой линии ВПП  с  учетом  разрешенного  допуска.  Огни
постоянного излучения: на участках __м от конца  ВПП  -  красного  цвета,
попарно   чередующиеся огни белого и красного цвета на участках от ___ до
__м от конца   ВПП  и   огни   белого   цвета   на   остальной части ВПП.
Соответствующие боковым огням ВПП осевые  огни  располагаются  в пределах
допусков для боковых огней ВПП на одной прямой с  ними,  перпендикулярной
оси  ВПП (__ м).
     Огни зоны приземления белого цвета, углубленные, типа__, установлены
на протяжении ___м с МКп-__° и __м с МКп-__°  от порога ВПП  в  виде двух
продольных  рядов  линейных  огней,  симметрично  относительно   оси ВПП.
Продольные  интервалы  между  огнями  равны  половине    расстояния между
боковыми огнями  ВПП.  Боковые  огни  ВПП  и  соответствующие   огни зоны
приземления располагаются на одной прямой,  перпендикулярной  оси   ВПП в
пределах установленных допусков. Поперечное расстояние между  внутренними
огнями  в  рядах  равно  расстоянию  между  маркировочными   знаками зоны
приземления - __м.
     Линейный огонь зоны приземления состоит из 3-х арматур с расстоянием
между ними __м и имеет общую длину __м. Огни постоянного излучения белого
цвета в направлении, заходящего на посадку ВС.
     Системы PAPI состоят  из  четырех  огней,  расположенных  с  равными
интервалами на линиях, перпендикулярных осям ВПП, с левой стороны от нее.
Расстояние от торца ВПП с  МКп-__°  составляет  __м,  с  МКп-__°   - __м.
Интервалы между огнями составляют __м, ближний к ВПП огонь  находится  на
расстоянии м от ее края с МКп-__° и __м от ее края с  МКп-__°. Глиссадные
огни в каждой из систем находятся на одном уровне. Углы  настройки  огней
ВПП__ отражены в  актах  летных  проверок  от__.  Оси  всех   систем PAPI
параллельны осевой линии ВПП. Углы  наклона  глиссады  всех  систем  PAPI
совпадают с глиссадой радиомаячной системы посадки. Выступающих  объектов
над поверхностью защиты от препятствий нет.
     Огни  уширения  ВПП  типа___  находятся  на  уширении     ВПП. Имеют
постоянное излучение желтого цвета  с  заглушкой  со  стороны   захода на
посадку, интервал между огнями - __м, удаление от края уширения - __м.
     Боковые  рулежные  огни  синего  цвета  типа__ установлены на РД-__,
РД-__, РД-__, РД-__. Боковые рулежные огни синего цвета  типа ___  и ___
установлены на РД-__, РД-__, РД-__, РД-__. Огни установлены на расстоянии
__-__м  от краев РД с интервалами не более __м на прямолинейных  участках
и не  более __м на закругленных. На РД-__ радиус  закругления более __м -
интервал между огнями __-__ м.
     Огни защиты ВПП  типа______________,  однонаправленные  проблесковые
огни  желтого  цвета,  установлены  по  каждую  сторону     РД__,__,__, у
маркировки мест ожидания у ВПП (типа__),  излучают  свет  в  направлении,
противоположном ВПП. Огни располагаются по каждую сторону РД и состоят из
двух пар огней, расположенных на удалении __м от края РД с интервалом __м
между отдельными огнями. Огни в каждой паре мигают  попеременно.  Частота
мигания  огней  защиты  ВПП  составляет  __-__   проблесков     в минуту,
длительность вспышки и темного промежутка одинаковы.
     Стоп-огни  типа_______  постоянного  излучения  красного     цвета в
направлении,  противоположном  направлению  ВПП.   Огни     установлены у
маркировки мест ожидания у ВПП (типа А) на  РД__,__,__,__.  Каждая  линия
стоп-огней состоит из __огней, расположенных перпендикулярно осевой линии
РД с равными интервалами между огнями __м.
     Аэродром оборудован аэродромными  знаками  с  внутренней  подсветкой
типа _____:
знаки   обозначения   ВПП   совместно   с о  знаками    местоположения на
РД__,__,__,__,__,__,__;
знаки схода с ВПП на РД__,__,__,__,__,__,__,__;
знаки  местоположения  на  РД__,__,__ совместно  со  знаками  направления
движения;
знаки взлета с места пересечения от РД__.
     Знаки обозначения ВПП установлены  с  каждой  стороны  у  маркировки
места ожидания у ВПП типа А (__-__ метров от оси ВПП) на расстоянии __-__
м от краев РД__,__,__,__,__,__,__. Знаки схода с  ВПП  установлены  сбоку
ВПП со стороны РД__,__,__,__,__ на расстоянии __м от ВПП на удалении ___м
от точки сопряжения линий поворота с осевой линией ВПП. Знаки схода с ВПП
установлены сбоку ВПП со стороны РД __,__,__,__,__,__ на  расстоянии  __м
от ВПП на удалении __м от точки сопряжения линий поворота с осевой линией
ВПП. На РД__,__,__  в  местах  примыкания  с  левой  стороны  установлены
совместно знаки местоположения и направления движения. Знаки  направления
движения,  относящиеся  к  левым  поворотам   и   движению     по прямой,
располагаются с левой стороны  от  знака  местоположения,  а  все  знаки,
относящиеся к правым поворотам - с правой стороны от него.
     Знак взлета с места пересечения установлен с левой стороны РД-___ на
расстоянии __м от оси ВПП.
     Знаки  располагаются  лицевой  стороной   в       направлении ВС или
транспортного  средства,  приближающегося  к   ним.   Знаки,   содержащие
обязательные для исполнения инструкции, имеют  надпись  белого   цвета на
красном фоне. Знаки схода  с  ВПП  и  знаки  направления   движения имеют
надписи черного цвета на желтом фоне, знаки местоположения имеют  надпись
желтого цвета на черном  фоне.  Надпись  на  знаках  обозначения   ВПП на
РД-__,__,__,__,__ состоит из цифрового обозначения обоих направлений  ВПП
и  символа  левой/правой  ВПП.  Надпись  на  знаках    обозначения ВПП на
РД-__,__,__ состоит из цифрового обозначения  одного  направления   ВПП и
символа левой/правой ВПП. Надписи на знаках направления движения  состоят
из буквенного сообщения, указывающего РД, а также соответствующим образом
ориентированной стрелки. Надпись на знаках места  назначения  состоит  из
буквенного  сообщения  APRON,  указывающего  место  назначения,   а также
стрелки, указывающей направление движения.
     Высоты условных обозначений на знаках отвечают требованиям  ФАП-262.
Высота лицевой панели  и  высота  установленного  знака   обозначения ВПП
составляют __мм и __мм,   соответственно;   высота  условного обозначения
знака обозначения   ВПП   и   знака схода с ВПП - мм. Перед ВПП и за ними
отсутствуют огни,   не  входящие   в   состав  системы   светосигнального
оборудования ОВИ-III/ОВИ-I. На рабочей   площади   не  используются знаки
с    панелью    красного   цвета,   не   относящиеся к знакам, содержащим
обязательные для  исполнения инструкции.
     Высота  надземных  огней  ВПП,   РД   не   превышает   ____м, высота
установленных  знаков  -  __м,  высота  глиссадных   огней   -   м,   что
соответствует требованиям ФАП-262.
     Источники света в огнях и аэродромных  знаках  по  мощности  и  типу
соответствуют технической документации на используемое оборудование.
     Состав  системы  ССО   ОВИ-III соответствует     требованиям ФАП-262
Расположение огней системы ССО ОВИ-III соответствует требованиям ФАП-262.
     Аппаратура дистанционного управления типа__ обеспечивает  управление
и  контроль  состояния  светосигнальных   средств,     задействованных на
аэродроме.  Набор  групп  огней  и  ступени  их   яркости   соответствуют
требованиям ФАП-262. Темновой промежуток и  снижение  яркости  огней  при
переключении ступеней яркости огней отсутствует.
     При    проверке    аппаратуры    дистанционного        управления на
функционирование подтверждены правильность прохождения команд  с  панелей
местного и оперативного управления, получение сигнализации на  мнемосхеме
об их исполнении, а также наличие сигнализации (световой и  звуковой)  об
аварийном состоянии ССО.
     Набор огней и ступеней их яркости по группам с  панели  оперативного
управления в зависимости от времени суток и  метеорологической  дальности
видимости соответствует требованиям ФАП-262.
     Количество кабелей питания подсистем  светосигнального  оборудования
соответствует требованиям, предъявляемым к системам__.
     Электрические  цепи  питания  огней   системы   ОВИ-III обеспечивают
сохранение световой картины  и  работоспособность  системы  в   целом при
частичных отказах этих цепей, что соответствует требованиям ФАП-262.
     Сопротивление изоляции кабельных  линий  питания  огней,  измеренное
мегомметром на 2,5 кВ, составляет:
__МОм - огни ВПП (боковые, входные и ограничительные);
__МОм - прожекторные огни приближения и светового горизонта с МК-__°;
__МОм - огни приближения и светового горизонта кругового обзора с МК-__°;
__МОм - глиссадные огни с МК-__°;
__МОм - глиссадные огни с МК-__°;
__МОм - огни РД;
(по  всем  кабельным  кольцам),  что  соответствует  (не   соответствует)
требованиям ФАП-262.
     Выходные параметры  источников  электропитания  подсистем   огней от
регуляторов яркости соответствуют изменению силы света в %: 1, 3, 10, 30,
100 согласно требованиям ФАП-262.
     Летная проверка системы ССО ОВИ-III с системой визуальной  индикации
глиссады  PAPI  с  МКп-__°  и  с  МКп-__°  на  аэродроме_____   выполнена
"__"_______ 20__ года  экипажем  ВС  ____борт.  N  RF-___,  оборудованным
аппаратурой летного контроля___ зав. N__. Акты летных проверок утверждены
директором оператора аэродрома "__"____20__ года. В соответствии с актами
летных  проверок  система  ССО  ОВИ-III с системой  визуальной  индикации
глиссады PAPI соответствует эксплуатационным требованиям и  пригодна  для
обеспечения полетов без ограничений с обоих курсов посадки.
     Схема расположения огней с МК-___°, углы возвышения, цвет огней, тип
огней,  мощность   источников   света   и   изолирующих   трансформаторов
соответствуют требованиям, предъявляемым к системам___.
     Светосигнальное оборудование, предназначенное для посадки  и  взлета
воздушных судов, по составу  подсистем  огней  соответствует  действующим
требованиям ФАП-262.
     Светосигнальные средства  руления  (огни  и  аэродромные   знаки) по
своему составу, типу и размещению соответствуют требованиям ФАП-262.
     Конструкция и оптическая часть огней и аэродромных знаков,  а  также
их элементы крепления обеспечивают фиксацию огней и аэродромных знаков  в
заданном положении.
     Углы  установки  световых  пучков  огней  системы   светосигнального
оборудования соответствуют требованиям ФАП-262.
     Отсутствуют пропуски огней или огни, резко отличающиеся от других по
яркости, а аэродромные знаки не создают слепящего действия и  их  символы
четко различаются с расстояния 100 - 125 м.
     Электроснабжение системы светосигнального оборудования  с   МК-__° и
МК-__°и светосигнальных средств руления осуществляется в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к приемникам  электроэнергии  особой  группы
первой категории.
     В качестве резервных автономных источников электроснабжения  системы
ССО   используются   дизель-генераторы___  в трансформаторных подстанциях
ТП-___ и ТП-___.
     Произведена проверка работы системы светосигнального оборудования от
дизель-генераторной установки при перерыве в  электроснабжении  на  одном
(двух) из внешних источников электроснабжения.
     Время выхода на режим дизель-генераторной установки после перерыва в
электроснабжении на одном из внешних источников составило ___ с в ТП-__ и
__ c в ТП-__, что соответствует /не соответствует требованиям ФАП-262 для
электропитания приемников электроэнергии особой группы первой категории.
     Время переключения электроснабжения с одного внешнего  источника  на
другой, а затем и на дизель-генераторную  установку  (время  срабатывания
АВР в низковольтных распределительных щитах) составляет ___с.
     Выходные  параметры  (частота   и   напряжение)   дизель-генераторов
соответствуют требованиям ФАП-262.
     Эксплуатационная документация и  необходимый  для  эксплуатации  ЗИП
имеются.
     Отсутствуют   замечания   от   экипажей   ВС   на     работу систему
светосигнального оборудования.

ВЫВОДЫ:

1. Система светосигнального оборудования____, установленная на  аэродроме
_______,  соответствует  (не   соответствует)   требованиям   технической
документации, требованиям ФАП-262 и может использоваться  для   посадки и
взлета воздушных судов  с  МК-__  и  с  МК-__  в  условиях  метеоминимума
__категории.
     2. Целесообразность проведения специальной летной  проверки  системы
ССО определить при следующей наземной проверке  системы  светосигнального
оборудования.

Подписи:
председатель комиссии:___________________________________________________
              (наименование должности, подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)

члены комиссии___________________________________________________________
          (наименования должностей, подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Приложение N 6
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415 (п. 7)

рекомендуемый образец

                                                     "УТВЕРЖДАЮ"
                                            _____________________________
                                                 (оператор аэродрома)
                                            _____________________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.)
                                              "__"_____________ 20__ г.

                                  АКТ

наземной проверки электроснабжения системы ССО,
объектов РТО и связи, метеооборудования
на аэродроме _______________________
                  (наименование)

     Комиссия, назначенная приказом _____________________________________
                                           (оператор аэродрома)
     ________________________________ от "__"___________ 20__ г. N ______
     В составе:
     председатель комиссии: _____________________________________________
                                   (наименование должности, Ф.И.О.)
     члены комиссии _____________________________________________________
                              (наименования должностей, Ф.И.О.)

     В период с  _________  по  ___________  20__  г.  провела   проверку
электроснабжения системы ССО, объектов РТО и связи, метеооборудования на
аэродроме ____________ на соответствие ФАП "Требования, предъявляемые   к
гражданским аэродромам, предназначенным для взлета, посадки,  руления   и
стоянки гражданских воздушных судов" (ФАП-262), ПТЭЭП, Правил устройства
электроустановок,   утвержденных   приказом   Министерства     энергетики
Российской  Федерации  от 08.07.2002  N 204 (далее - ПУЭ) и установила.
     1. Централизованное электроснабжение осуществляется от двух внешних
независимых   источников,   фидеров   N ___и         N ___воздушной линии
электропередач ____ кВ. - . К указанным фидерам подключена ГПП  -   _____
(___/___/___ кВ.), которая имеет два трансформатора ___ MB*А и ___ MB*А,
высоковольтное  секционирование  с  распределением    электроснабжения на
стороне ____ кВ., систему АПВ, АВР.
     От ГПП - N ___осуществляется электроснабжение:
     - фидер N ___ и N ___- насосной станции первого подъёма (НС-1);
     - фидер N ___ и N ___- аэропортовой зоны, жилого посёлка, ОРЛ-Т+ВРЛ,
ПМРЦ;
     - фидер N ___ и N ___- поступает на  РП-___ системы электроснабжения
аэропорта и обеспечивают напряжением ___ кВ. трансформаторные  подстанции
объектов РСТО и С, а также ГСМ и аэровокзальный комплекс.
     2.  Система  электроснабжения  представляет  собой  двух     лучевую
радиальную схему, с элементами кольцевой схемы в аэропортовой  зоне.   РП
N ___имеет   высоковольтное   секционирование,   АВР.      Систематически
производится режимно-эксплуатационная  наладка  релейной  защиты    ГПП -
N ___, РП - N ___.
     3.  Пропускная  способность  каждой  из    взаиморезервированных ЛЭП
позволяет в условиях отказа перераспределение соответствующих нагрузок.
     Максимальная нагрузка в нормальном режиме в зимних условиях: Т-N ___
ГПП-N ___- ___А,  Т-N ___ГПП-N ___-  ___А,  ф.N ___ГПП  -  N ___-   ___А,
ф.N ___ ГПП-N ___- ___А, ф.N ___ГПП-N ___-  ___А,  ф.N ___ГПП  -   N ___-
___А, ф.N ___ ГПП - N ___- ___А, ф.N ___ГПП - N ___- резервирует ф N ___.
     УАВР ____ кВ имеют: ТП-N ___электроснабжения ССО, КРМ МК-___, РСБН,
ГРМ МК-___;  ТП-___А  электроснабжения  ССО,  СДП  МК-___,  ГРМ   МК-___;
ТП-N ___-БПРМ МК-___; ТП-N ___- БПРМ МК-___, КРМ МК-___; ТП-N ___-   ПРЦ;
КДП; единый зал УВД; СДП МК-___; ОРЛ-А+ПРЛ;
     4.  Категория  приёмников  электроэнергии  по  степени    надёжности
электроснабжения и максимально допустимое время перерыва в электропитании
соответствует следующим данным:
     по особой группе 1 категории со временем перехода на резерв менее 1
с. - диспетчерские пункты и средства наземной авиационной связи, средства
авиационной воздушной связи ДПК, ПДП, ДПР, РЦ; ССО МК-___, ССО МК-___;
     по 1 категории со временем перехода на резерв 1 с. - КРМ МК-___, КРМ
МК-___,  ГРМ  МК-___,  ГРМ  МК-___,  ВРЛ  "Радуга",  ДМРМ  МК-   /имеются
химические источники/, СДП МК-___, ОРЛ-А+ПРЛ, РСБН,  БПРМ  МК-___,   БПРМ
МК-___, ПРЦ, АРП, метеооборудование;
     по 1 категории со временем перехода на резерв 60 с.  -  ПМРЦ,   ДПРМ
МК-___, ДПРМ МК-___, ДМРМ МК-___, ОРЛ-Т+ВРЛ;
     по 2 категории - АТБ, ИАС, ГСМ, НС-N ___, НС-N ___, СТТ и СТО, ССТ и
AM, САБ, СПАСОП, аэровокзальный комплекс.
     5. Электроснабжение от двух внешних источников  по  двум   кабельным
линиям через два трансформатора и одного автономного ДГА, резервирующего
оба внешних независимых источника, осуществляется на объектах - КДП, ССО
МК-___, ССО МК-___, СДП МК-___, КРМ МК-___, КРМ МК-___, ГРМ МК-___,   ГРМ
МК-___, РСБН, ОРЛ-А+ПРЛ, БПРМ МК-___, БПРМ МК-___, диспетчерские пульты и
средства наземной авиационной связи, средства воздушной авиационной связи
СДП, ДПР, ДПК, ПДП, РЦ.
     6. Электроснабжение от одного  внешнего  источника  и  одного   ДГА,
автоматизированного по 2 категории осуществляется  на  объектах  -   ДПРМ
МК-___, ДПРМ МК-___, ПМРЦ, ОРЛ-Т+ВРЛ. Электроснабжение АРП осуществляется
по двум кабельным линиям, причем одна из них от ЩГП объекта 1 категории -
ОРЛ-А+ПРЛ. Электроснабжение метеооборудования на центре ВПП, БПРМ МК-___,
БПРМ-___, СДП МК- осуществляется по одной кабельной линии  от  ЩГП   этих
объектов.
     7.  Электроснабжение   от   одного   независимого   ввода   и   ДГА,
автоматизированного по 1 категории осуществляется  на  насосной   станции
первого подъёма.
     8.  Электроснабжение   от   двух   независимых         вводов и ДГА,
автоматизированного по 1 категории осуществляется на ССТ и AM, СТТ и СТО,
аэровокзальный комплекс.
     9. Электроснабжение от двух независимых  вводов  осуществляется   на
ГСМ, ИАС, АТБ, САБ, СПАСОП.
     10. Время  переключения  электроснабжения  на   дизель-электрический
агрегат для всех потребителей, отнесенных к особой группе 1 категории, не
превышает 15 с.
     Степень автоматизации ДГА  -  вторая.  Тип  -  АСДА-___,   АСДА-___,
ДГА-___,  ДГА-___  и   иные,   с   характеристиками,   не     уступающими
перечисленным.
     Мощность каждого ДГА обеспечивает максимальную нагрузку потребителей
особой  группы  1  категории,  а  также  потребителей,     обеспечивающих
нормальные условия их работы и обслуживания.
     Сторонних потребителей, подключенных к ЩГП - нет.

     Вывод:  Электроснабжение  системы  ССО,  объектов  РТО  и   связи,
метеооборудования соответствует требованиям ФАП-262, ПТЭЭП, ПУЭ.

     Подписи:
     председатель комиссии: _____________________________________________
                                (наименование должности, подпись, Ф.И.О.)
     члены комиссии _____________________________________________________
                               (наименования должностей, подпись, Ф.И.О.)

Приложение N 7
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
              ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

                              СЕРТИФИКАТ
                        СООТВЕТСТВИЯ АЭРОДРОМА

                             N _________

Аэродром ________________________________________________________________

Географическое положение  _______________________________________________
аэродрома
_________________________________________________________________________

Ведомственная принадлежность ____________________________________________

Класс
аэродрома ___________________

Размеры ВПП _____________________________________________________________

Адрес в пределах   местонахождения   юридического   лица   (адрес   места
жительства ИП)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сертификат
выдан        ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Срок действия до ________________________________________________________

                             Подпись/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата    _________________ года
выдачи

(оборотная сторона)

ИВПП _____/_________ оборудована:
с МКпос-____° - _____________________________;
с МКпос-____° - _____________________________;

                     УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОДРОМА

_________________________________________________________________________

___________________________________________________
Подпись/фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата выдачи "____"________________ _____ г.

Приложение N 8
к Федеральным авиационным правилам
"Порядок проведения обязательной
сертификации аэродромов, предназначенных
для осуществления коммерческих
воздушных перевозок на самолетах
пассажировместимостью более чем двадцать
человек, а также аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов
гражданских воздушных судов",
утвержденным приказом Минтранса России
от 7 октября 2020 г. N 415

рекомендуемый образец
                                 ЗАЯВКА
     на замену (переоформление) сертификата соответствия аэродрома

_________________________________________________________________________
                        (наименование аэродрома)
1. ______________________________________________________________________
     (заявитель (новый оператор аэродрома или существующий оператор (в
                       зависимости от причины замены
_________________________________________________________________________
                       (переоформления) сертификата)
Адрес в пределах местонахождения юридического лица(адрес места жительства
индивидуального предпринимателя) ________________________________________
Телефон (при наличии) ___________________________________________________
Факс (при наличии) ______________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________

в лице __________________________________________________________________
                      (наименование должности, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
просит заменить сертификат соответствия на аэродром _____________________
от ___.___.______ N _____, ранее выданный _______________________________
                                     (указать, кем был выдан (Росавиация,
территориальный орган)
оператору указанного аэродрома __________________________________________
                               (указать наименование оператора аэродрома,
________________________________________________________________________,
                         его юридический адрес)
в связи с произошедшей реорганизацией (изменением организационно-правовой
формы, утратой (порчей)   сертификата   по   неосторожности,   изменением
наименования или юридического адреса указанного оператора аэродрома _____
_________________________________________________________________________
                          (указать причину)

2. Прошу заменить (переоформить) сертификат соответствия,   указанный   в
пункте 1 настоящей заявки на ____________________________________________
                           (указать наименование оператора аэродрома, его
                                          юридический адрес)
_________________________________________________________________________
3. Заявитель   при   получении   сертификата   после   его   замены   или
переоформления подтверждает соответствие аэродрома требованиям ФАП-262  и
обязуется   обеспечить   стабильность    заявленных    при   сертификации
характеристик аэродрома  в дальнейшем, а также оплатить расходы по замене
(переоформлению) сертификата.
4. Дополнительные сведения ______________________________________________
                                   (согласно требованиям ФАП-262)
Заявитель _______________________________________________________________
     (наименование должности руководителя (для ИП фамилия индивидуального
предпринимателя) подпись, инициалы, фамилия)

    М.П.
(при наличии)                                 "___"___________________ г.

15.03.20233 | Система ГАРАНТ | /